**PLC地址分配**

|  |  |
| --- | --- |
| **PLC输入点** | **信号名称** |
| **X0** | **除草剂传感器信号** |
| **X1** | **肥料箱1信号** |
| **X2** | **肥料箱2信号** |
| **X3** | **肥料箱3信号** |
| **X4** | **肥料箱4信号** |
| **X5** | **肥料箱5信号** |
| **X6** | **肥料箱6信号** |
| **X11** | **种子箱1信号** |
| **X12** | **种子箱2信号** |
| **X13** | **种子箱3信号** |
| **X14** | **种子箱4信号** |
| **X15** | **种子箱5信号** |
| **X16** | **种子箱6信号** |
| **M20** | **急停** |
| **M21** | **除草报警停止** |
| **M22** | **肥料报警停止** |
| **M23** | **种子报警停止** |
| **M24** | **除草启动** |
| **M25** | **停止除草** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PLC输出点** | **信号名称** |
| **Y0** | **除草剂信号灯** |
| **Y1** | **肥料信号1** |
| **Y2** | **肥料信号2** |
| **Y3** | **肥料信号3** |
| **Y4** | **肥料信号4** |
| **Y5** | **肥料信号5** |
| **Y6** | **肥料信号6** |
| **Y7** | **启动除草（给单片机发信号）** |
| **Y17** | **蜂鸣器（Y10端口有问题）** |
| **Y11** | **种子信号1** |
| **Y12** | **种子信号2** |
| **Y13** | **种子信号3** |
| **Y14** | **种子信号4** |
| **Y15** | **种子信号5** |
| **Y16** | **种子信号6** |